LED灯组(LED Bar)

如果超过了最大电流，对应的LED灯图标会不停闪烁.

属性: (默认值)

主要特性:
- 数量: (8 Leds)
   灯组中的LED个数.

- 颜色: (Yellow)
   LED发光的颜色.

- 接地： (否)
   如果启用，则LED内部接地，不显示负极引脚. 
   已连接到负极的连线会被自动删除.

电气特性:
- 正向电压: (2.4 V)
   LED导通(正向偏置)状态下的压降.

- 最大电流: (0.03 A)
   LED导通(正向偏置)状态下可以承受的最大电流(超出时图标会闪烁).
   在此电流下达到最亮.

- 电阻: (0.6 Ω)
   LED导通(正向偏置)状态下的电阻.
