### $$GrpLoads$

> $$description_T$ | $$designation_T$ | $$value_T$

### $$GrpDimensions$

> $$description_D$ | $$designation_D$ | $$value_D$
> $$description_d$ | $$designation_d$ | $$value_d$
> $$description_L$ | $$designation_L$ | $$value_L$
> $$description_X$ | 1 : $$value_X$

### $$GrpProperties$

> $$description_Name$ | $$value_Material$
> $$description_PA$ | $$designation_PA$ | $$value_PA$
> $$description_v$ | $$designation_v$ | $$value_v$
> $$description_Ks$ | $$designation_Ks$ | $$value_Ks$

### $$GrpResults$

> $$description_pReq$ | $$designation_pReq$ | $$value_pReq$
> $$description_FReq$ | $$designation_FReq$ | $$value_FReq$
> $$description_FRel$ | $$designation_FRel$ | $$value_FRel$
> $$description_CHECK$ | $$value_CHECK$

### $$ErrorManager$

> $$ErrorManagerMessages$