Поковка Гр.3 ОСТ\~19003-72.
Внешние дефекты согласно ГОСТ\~8479-70.
Предельные отклонения размеров, полученных штамповкой, по 5 классу точности ОСТ\~1.41187-78.
*Размеры для справок.
Неуказанные радиусы 2,5 мм.
Материал-заменитель: Сталь 45Х ГОСТ\~4543-71.
Перенос (сдвиг) осей штампов до 0.8 мм.
Поковка должна быть очищена от окалины.
Покрытие: Ц6хр.
Неуказанные штамповочные уклоны - не более 7°.
Неуказанные предельные отклонения размеров: H14; h14; ±IT\S14/2;. Класс точности Т5 ГОСТ\~7505-89.
Размер обеспечить инструментом.
На внутренних поверхностях качество покрытия не контролировать. 
Покрытие: Хим. Окс. прм.
Допускается частичный срез штамповочных уклонов.
Предельные отклонения размеров, полученных штамповкой, по классу точности Т5 ГОСТ\~7505-89.
