



**ELETTROPNEUMATICA**

****

****

**SENSORI MAGNETICI (REED SWITCHES)**  
  
Sono degli interruttori che si attivano in presenza di un campo magnetico.  
Si trovano sotto forma di una capsula di vetro con due steli metallici alle estremità o completamente avvolti in un case plastico/metallico che garantisce maggiore resistenza.

In campo elettropneumatico vengono impiegati abbinati a cilindri magnetici per rilevare la posizione del pistone (dotato di fascia magnetica) all’interno del cilindro funzionando così da FINECORSA in modo da comandare il movimento del pistone tramite due elettrovalvole.


Nel caso di sensori a due fili è necessario alimentare il sensore tramite un carico resistivo per limitare la corrente a pochi mA quando il circuito è chiuso (presenza di campo magnetico).

In campo industriale la tensione di alimentazione varia da 4 a 24V con corrente massima di 50mA.

Se il sensore è dotato di led ha già integrata una resistenza imitatrice.



Il led si accende in presenza di un campo magnetico (presenza pistone con anello magnetico).

**CILINDRO CON COMANDO ELETTROPNEUMATICO**




a1

ao




ARIA COMPRESSA


Elettrovalvola 5/2



A+ Y1

A- Y2

**Elettrovalvola 5/2**



24V

24V

Le valvole 5/2 si differenziano dalle 4/2 per la presenza di due scarichi distinti che consentono due distinte regolazioni della portata allo scarico e di conseguenza della velocità del pistone nel cilindro.  
I regolatori vengono montati direttamente sugli scarichi dell’aria.  
**NB**: con l’aria NON è possibile un controllo della posizione del pistone.   
Serve un fluido incomprimibile (oleodinamica) e valvole proporzionali.

4

5


1

2

4

**GESTIONE SENSORI REED CON ARDUINO**

Nell’esempio sottostante con alimentazione a 5V e resistenza 10K la corrente che circola nel sensore vale  
I = 5 / (10K + R sensore) = 0,5 mA (la resistenza del sensore è di pochi ohm …)

[](https://www.9minuti.it/wp-content/uploads/2018/06/reed.png)

10K

**Lo sketch**Se un magnete  si avvicina all’interruttore reed questo si chiude e Arduino attiverà il led interno pin 13.

#define reedPin 8  
#define led 13  
int reedState = 0;

void setup()

{

pinMode(led, OUTPUT);

pinMode(reedPin, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

reedState = digitalRead(reedPin);

if (reedState == HIGH){

Serial.println("reed ON");

digitalWrite(led, HIGH);

}

else{



Serial.println("reed OFF");

digitalWrite(led, LOW);

}

delay(500);

}

**COMANDO CILINDRO PNEUMATICO CON ARDUINO E RELE’ SHIELD  
  
**

a0


a1

Y1

Y2

A

Se i sensori reed necessitano di una tensione di alimentazione >5V allora vanno alimentati con un generatore esterno e non direttamente con Arduino.   
In serie ai sensori reed è posta una R da 10K per limitare la corrente a circuito chiuso.   
Quando il sensore è attivo (interruttore chiuso) nel nodo centrale la tensione è 5V mentre in caso contrario è 0V (interruttore aperto). La tensione può essere letta tramite un pin di Arduino.  
Le elettrovalvole connesse al cilindro pneumatico necessitano di una tensione minima di 15V (max. 24) e vengono pilotate da un relè comandato da un pin digitale di Arduino.

****

**SEQUENZA AUTOMATICA “A+/A-“ CON START**

**Bozza codice**

int stato\_Start=0;  
int stato\_a0=0;  
int stato\_a1=0;

**loop (**

stato\_Start= Leggi\_Start();

se (stato\_Start=1) allora (  
 stato\_a0 = Leggi\_a0();  
 stato\_a1 = Leggi\_a1();

se (stato\_a0=1) allora (

Disattiva(A-);   
 Attiva(A+);

Pausa(1000);  
 stato\_a0 = Leggi\_a0();  
 stato\_a1 = Leggi\_a1();  
 )

se (stato\_a1=1) allora (

Disattiva(A+);   
 Attiva(A-);

Pausa(1000);  
 stato\_a0 = Leggi\_a0();  
 stato\_a1 = Leggi\_a1();

)

)

Pausa(500);

**)**

Leggo stato START  
stato\_Start

stato\_Start  
= 1?

SI

Leggo stato sensori  
stato\_a0  
stato\_a1

SI

SI


Disattivo A+  
Attivo A-

stato\_a1   
= 1?

Disattivo A-  
Attivo A+

stato\_a0   
= 1?

**SEQUENZA “A+/B+/B-/A-“ CON START**





DUE CILINDRI PNEUMATICI DI TIPO MAGNETICO “A” E “B” IMPIEGANO SENSORE REED D-Z80 A 2 FILI COME FINECORSA. LA RESISTENZA INTERNA DEL SENSORE E’ TRACURABILE.   
I DUE CILINDRI SONO DOTATI DI ELETTROVALVOLE A 24V NOMINATE A+ Y1, A- Y2, B+ Y3, B- Y4.

a1

a0

b0

b1

A

B






A+Y1

A-Y2


B+Y3

B-Y4



* REALIZZARE CON ARDUINO LA SEQUENZA AUTOMATICA “A+ B+ B- A-“
* PREVEDERE UTILIZZO DI **START** PER L’AVVIO DELLA SEQUENZA.
* DISEGNARE LO SCHEMA ELETTRICO DI COMANDO CON ARDUINO.

**ESEMPIO: SISTEMA INSERIMENTO BOCCOLA**


****



boccola

**B**

**A**

**DIAGRAMMA Segnali dei finecorsa**

****

**DIAGRAMMA SEQUENZA AUTOMATICA “A+/B+/B-/A-“**

// B-

se (stato\_b1=1) allora (

Disattiva(A-);   
 Attiva(A+);

Disattiva(B+);  
 Attiva(B-);

Pausa(1000);  
Leggi\_Stato\_Finecorsa;

)

// A-

se (stato\_b0) allora (

Disattiva(A+);   
 Attiva(A-);

Disattiva(B+);  
 Attiva(B-);

Pausa(1000);  
 Leggi\_Stato\_Finecorsa;  
 )

)

Pausa(500);

**)**

Leggi\_Stato\_Finecorsa(  
 stato\_a0 = Leggi\_a0();  
 stato\_a1 = Leggi\_a1();

stato\_b0 = Leggi\_b0();  
 stato\_b1 = Leggi\_b1();  
)

int stato\_Start=0;  
int stato\_a0=1;  
int stato\_a1=0;  
int stato\_b0=1;  
int stato\_b1=0;

**loop (**

stato\_Start= Leggi\_Start();

se (stato\_Start = 1) allora (

Leggi\_Stato\_Finecorsa;

// A+

se (stato\_a0=1) allora (

Disattiva(A-);   
 Attiva(A+);

Disattiva(B+);  
 Attiva(B-);

Pausa(1000);

Leggi\_Stato\_Finecorsa;  
 )


// B+

se (stato\_a1=1) allora (

Disattiva(A-);   
 Attiva(A+);

Disattiva(B-);  
 Attiva(B+);

Pausa(1000);  
 Leggi\_Stato\_Finecorsa;  
 )

**SEQUENZA “A+/A-/B+/B-“ CON START**



I DUE CILINDRI PNEUMATICI DI TIPO MAGNETICO “A” E “B” IMPIEGANO SENSORE REED D-Z80 A 2 FILI COME FINECORSA. LA RESISTENZA INTERNA DEL SENSORE E’ TRACURABILE.   
I DUE CILINDRI SONO DOTATI DI ELETTROVALVOLE A 24V NOMINATE A+ Y1, A- Y2, B+ Y3, B- Y4.

a1

a0

b0

b1

A

B






A+Y1

A-Y2


B+Y3

B-Y4



* REALIZZARE CON ARDUINO LA SEQUENZA AUTOMATICA “A+ A+ B+ B-“
* PREVEDERE UTILIZZO DI **START** PER L’AVVIO DELLA SEQUENZA.
* DISEGNARE LO SCHEMA ELETTRICO DI COMANDO CON ARDUINO.

**SEQUENZA “A+/A-/B+/B-“ CON START E STOP**





I DUE CILINDRI PNEUMATICI DI TIPO MAGNETICO “A” E “B” IMPIEGANO SENSORE REED D-Z80 A 2 FILI COME FINECORSA. LA RESISTENZA INTERNA DEL SENSORE E’ TRACURABILE.   
I DUE CILINDRI SONO DOTATI DI ELETTROVALVOLE A 24V NOMINATE A+ Y1, A- Y2, B+ Y3, B- Y4.

a1

a0

b0

b1

A

B






A+Y1

A-Y2


B+Y3

B-Y4



* REALIZZARE CON ARDUINO LA SEQUENZA AUTOMATICA “A+ A+ B+ B-“
* PREVEDERE UTILIZZO DI **START** PER L’AVVIO DELLA SEQUENZA.
* PREVEDERE UTILIZZO DI **STOP** PER BLOCCARE LA SEQUENZA.
* DISEGNARE LO SCHEMA ELETTRICO DI COMANDO CON ARDUINO.

**SEQUENZA “A+/B+/A-/B-“ + START + STOP + RESET**





I DUE CILINDRI PNEUMATICI DI TIPO MAGNETICO “A” E “B” IMPIEGANO SENSORE REED D-Z80 A 2 FILI COME FINECORSA. LA RESISTENZA INTERNA DEL SENSORE E’ TRACURABILE.   
I DUE CILINDRI SONO DOTATI DI ELETTROVALVOLE A 24V NOMINATE A+ Y1, A- Y2, B+ Y3, B- Y4.

a1

a0

b0

b1

A

B




A+Y1

A-Y2

B+Y3

B-Y4



* REALIZZARE CON ARDUINO LA SEQUENZA AUTOMATICA “A+ A+ B+ B-“
* PREVEDERE UTILIZZO DI **START** PER L’AVVIO DELLA SEQUENZA.
* PREVEDERE UTILIZZO DI **STOP** PER BLOCCARE LA SEQUENZA.
* DISEGNARE LO SCHEMA ELETTRICO DI COMANDO CON ARDUINO.



**SEQUENZA “A+/B+/C+/A-/B-/C-“ + START + STOP**

a1

a0

b0

b1

A

B




A+Y1

A-Y2

B+Y3

B-Y4



c0

c1

C+Y5

C-Y6

* REALIZZARE CON ARDUINO LA SEQUENZA AUTOMATICA “A+ B+ C+ A- B- C-“
* PREVEDERE UTILIZZO DI **START** PER L’AVVIO DELLA SEQUENZA.
* PREVEDERE UTILIZZO DI **STOP** PER BLOCCARE LA SEQUENZA.
* DISEGNARE LO SCHEMA ELETTRICO DI COMANDO CON ARDUINO.