光敏电阻(LDR, Light Dependet Resistor)

属性: (默认值)

主要特性:
- 最小值: (0 Lux)
   刻度盘左侧的照度最小值.

- 最大值: (1000 Lux)
   刻度盘右侧的照度最大值.

- 当前值: (0 Lux)
   刻度盘旋钮的当前照度值.

- 刻度盘精度: (0 Lux)
   旋转刻度盘按钮时的最小变化量.

参数:
- Gamma: (0.8582)
   决定电阻和照度之间的斜率关系.

- R1: (127410 Ω)
   照度为1 Lux时的电阻值.

#include dialed
